
Este documento tem por finalidade apresentar as condições de atendimento para implantação do PROJETO DE BOMBEAMENTO PARA O BLOCO DE MULTIMÍDIA DO CT/UFPB no sentido de melhorar o abastecimento de água potável ao referido bloco.
JUSTIFICATIVAS
1 DISPOSITIVOS GERAIS
· A caracterização deste artefato baseia-se na necessidade de atendimento do assunto em tela dada a condição do suprimento de água ser insatisfatório no bloco de Multimídia (Bolo de noiva), por motivo que o projeto inicial desenvolvido para a edificação não levou em consideração a pressão adequada necessária para o bombeamento para as 04 caixas que ficam entre a laje e o telhado do prédio, prejudicando assim, o abastecimento a contento de fornecimento de água para uso geral na edificação.
· Para atendimento da demanda em epígrafe, há que se destacar que diálogos e estudos foram realizados no sentido de identificar qual o melhor local, melhor proposta, recipiente, volume, e principalmente o impacto causado na paisagem a fim de não prejudicar ou concorrer com o sítio arquitetônico existente.
· Diante disso, foi elaborado Estudo Preliminar Arquitetônico, cuja proposta foi aprovada pela Direção do Centro, e será encaminhada à SINFRA para a elaboração da Planilha de Orçamento e respectivos Projetos Técnicos Complementares.
2 CARACTERIZAÇÃO DE EXECUÇÕES
· A proposta visa a instalação de um tanque externo cilíndrico com capacidade de 5.000 litros de água, na cor cinza, encontrado no mercado entre diversos fornecedores;
· Considerando o local à ser implantado o tanque, há que se atentar para as condições encontradas, como calçadas, instalações sanitárias e galerias pluviais aéreas e enterradas, instalações elétricas, e demais estruturas;
· Como sugestão, a instalação do tanque em voga poderá ser feita sobre fundação superficial tipo RADIER, a ser definido e calculado pela SINFRA, conforme detalhamento no Estudo Preliminar;
· Além do tanque, também serão instaladas 2 (duas) bombas, sendo uma delas reserva, para o perfeito lançamento de água às caixas sobre a laje, na cobertura do bloco. Essas bombas ficarão em abrigo construído conforme Detalhe 1 constante no Estudo Preliminar;
· Em relação ao impacto da paisagem e ao sítio arquitetônico, serão plantados em vasos circulares com diâmetro de 50 e 60cm de altura, 3 (três) Hibiscus syriacus, além de 3 (três) vasos retangulares tipo jardineira com 50x20cm com altura de 25cm com flores da espécie Helicônia-papagaio - Heliconia psittacorum conforme detalhamento em vistas no Estudo Preliminar;
· Deverá ser remanejado ou redirecionado, tubo coletor de água pluvial existente na laje do bloco da direção do CT;

· A portinhola do Abrigo, poderá ser em tubo tipo metalon ou cantoneira, em chapa de aço, com gonzo e fechadura ou trinco com cadeado,
· Deverá ser instalado em local seguro e previamente definido, quadro de comando com Timer Temporizador para acionamento das bombas;
· Ficará a cargo da Direção do CT as definições de implantação, gestões administrativas e demais encaminhamentos, bem como a fiscalização quanto a execução e prazos de entrega da obra e serviço.
3 SERVIÇOS PRELIMINARES
· Levantamento e registro fotográfico para quantificação e caracterização das ações.
· Definição da sinalização e isolamento da área de intervenção;
· Definição de locais para caçambas e/ou contêineres para fornecimento e descarte de materiais a serem utilizados;
4 INFRAESTRUTURA
· Sinalização, Isolamento, proteção e tapumes (se necessário) da área de intervenção;
· Definição de local para materiais a serem utilizados;
· Instalação de caçambas e/ou contêineres para depósito ou descarte de materiais.
· Demolição da calçada existente, retirada do material e a devida preparação do solo com o apiloamento e compactação, para a perfeita resistência estrutural;
· Construção do Radier;
· Construção do abrigo de bombas;
· Instalação do quadro de comando;
· Instalação das bombas hidráulicas
· Instalação do reservatório
· Ligações hidráulicas e elétricas.
5 ORIENTAÇÕES
· Acabamentos e limpeza geral da obra e serviço,
· Desmontagem da sinalização tapumes e proteções,
· Comunicação e autorização de uso.
· Elaboração de Relatório Final com apresentação de registro fotográfico.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
· Após a SINFRA apresentar o orçamento, caberá à Direção do CT a apresentação da presente proposta, a fim de colher anuência da comunidade acadêmica.
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�Verificar a exequibilidade dessa realocação em virtude da disposição das calhas e da concretagem de vigas e platibandas.





